Kraków 25.11.2024

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA**

Producent Qingdao Hisense-Hitachi Air-Conditioning Systems Co. Ltd. oświadcza , że przekroczenie limitu 5 urządzeń w oświadczeniu o typoszeregach pomp ciepła Hisense Hi-Therma typu split wynika z zastosowania dwóch typów modułów hydraulicznych i dwóch rodzajów zasilania energią elektryczną. Moduł wiszący oznaczony symbolem AHM-…HCDSAA (wykonanie jednofazowe ) AHM- …HEDSAA (wykonanie trójfazowe) oraz moduł stojący oznaczony symbolem AHM-…HCDSAA-23 (wykonanie jednofazowe) , AHM-…HEDSAA-23 (wykonanie trójfazowe) . Budowa modułu hydraulicznego nie wpływa na parametry całego urządzenia a bez względu na wybór modułu hydraulicznego zastosowany jest jeden typ jednostki zewnętrznej AHW-…HCDS1 (dla wykonania jednofazowego) i AHW-…HEDS1 (dla wykonania trójfazowego) pracującej z wybranym modułem hydraulicznym .

Salas Manager Poland Branch



Marcin Konopek